기타 설명

1. 전자교탁 모니터는 터치식이므로 참고하여 주세요.

2. 전자교탁 높낮이 및 모니터 각도 조절은 아래 이미지와 같이 위치에 있습니다.

1번 : 전자교탁 책상 높낮이 조절

2번 : 모니터 각도 조절

3. USB는 전자교탁 왼쪽 위에 있는 USB 포트에 사용하시거나 왼쪽 교탁 선반에 설치된 PC 정면에 있는 USB 포트를 사용하셔도 됩니다.

녹화프로그램 단축키